# Bábofkátor

## 1 · Vstupní model

Přetáhni sem .stl, .obj nebo .ply
nebo klikni pro výběr
Reliéf musí ležet nad dělící rovinou. Dělící rovina se implicitně položí na nejnižší bod modelu.
Osa vyjmutí

## 2 · Parametry formy

Požadovaný úhel úkosu (° od osy vyjmutí)
Tloušťka stěny (mm)
Šířka lemu (mm)
Zjednodušení obrysu lemu (mm) Jak opravit podkosy a malé úkosy
Hřbet formy

## 3 · Kvalita

Krok mřížky (mm)
Hustota (px na delší straně)
Tolerance zjednodušení sítě (mm) Vyhlazení přechodů (px)

## O aplikaci

Bábofkátor
3D náhled
Protokol a mapy
původní reliéf korigovaný model forma drátový model